|  |  |
| --- | --- |
| kezelt cikkek száma | több mint 10 000 db |
| Cikk név hossza | 30 karakter |
| Kezelt vonalkód típusok | EAN-13, EAN-8, UPC, Mérleg által kiadott vonalkód, 4 db / termék |
| Értékesítési hely azonosítás | max. 9 kassza azonosító használata |
| ÁFA kategóriák | 5 ÁFA kategória / 500 forgalmi gyűjtő |
| Kezelők | 30 db, egy időben aktív:30 db |
| Max tételsor 1 nyugtán | 120 |
| Fizetési módok | Készpénz, bank kártya, utalvány, csekk, egyéb |
| Adóügyi ellenőrző modul (AEE) | DFC-500 típusú, 64 GB kapacitású tárolóval |
| Jelentések: | Napi forgalmi jelentés Pénztárjelentés Pénztárosonkénti forgalom Termékenkénti forgalom Termékek fogyása |
| Hőnyomtató típusa | EPSON M-T173H |
| Nyomtatási sebesség | 12 sor/mp |
| Karakterek száma soronként | 42 karakter / 384 pont |
| Papírméret: | Szélesség 57 mm, vastagság 60..72μm, Ø max 65 mm |
| pénztáros kijelző: | Graphic LCD, 4 lines x 22 char/line |
| Vevőkijelző: | LCD, 2 lines x 16 char/line |
| Tápegység | AC 110÷240V 50-60 Hz DC 9V 5000mA |
| Li-Ion akkumulátor | opcionális - 2000 mAh minimum 250-300 db nyugta kiadására elegendő |
| Belső naptár, és óra | Kikapcsolástól 90 napig pontos, AEE-vel naponta szinkronizált |
| Eszköz csatlakozások: | • 1 x Kasszafiók nyitás • Vonalkódolvasó • 2 x RS-232C for: vonalkódolvasó, mérleg, külső információs vevőkijelző, |
| GSM modem | 3G/GPRS modem az AEE-be építve Rovidzár védett külső antennával és csatlakozással |
| Működési hőmérséklet | 0 °C - 45 °C |
| Méretek (H x Sz x M) | 243 x 168 x 104 |
| Tömeg [kg] | 0,80 |